國立臺灣大學 系/所

高壓氣體容器鋼瓶自動檢查表(每月)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 實驗場所名稱、編號： | | 檢查日期： 年 月 | | |
| 檢查重點 | | 是 | 否 | 備註 |
| 1.鋼瓶之固定措施是否依規定(二條鍊條或固定架多點固定)直立固定好。 | |  |  |  |
| 2.鋼瓶成分是否有標示清楚。 | |  |  |  |
| 3.是否對鋼瓶柱塞,高壓軟管,流量計,調節器進行測漏試驗。 | |  |  |  |
| 4.鋼瓶置放處是否避開易燃物,或是火源及高熱處。 | |  |  |  |
| 5.鋼瓶未安裝於管線系統時是否加裝護蓋。 | |  |  |  |
| 6.氣體鋼瓶開啟後，人員是否在實驗室現場 | |  |  |  |
| 7.鋼瓶是否以吊牌等標示[空]或[滿] | |  |  |  |
| 8.管線是否以顏色或吊牌等標示內容氣體。 | |  |  |  |
| 9.氣體鋼瓶的物質安全資料表是否在附近可取得 | |  |  |  |
| 10.其他 | |  |  |  |
| 注意事項 | 1.檢查結果“正常”打(V)，“異常”的打(×)，無此項目打(／)，異常時，請立即報修並送負責老師及主管簽章；無異常時，送負責老師及主管簽章即可。  2.檢查記記錄表格請放置設備旁。 | | | |

實驗場所主管（負責人）簽章： 檢查人員簽章：